
Инструкция по установке, сборке и эксплуатации 
душевых кабин GOLDEN MANDARIN
Завод GOLDEN MANDARIN предлагает Вам широкий выбор современных и качественных душевых кабин с гидромассажем и без него. Даная продукция отвечает самым современным международным критериям качества и дизайна.

Комплектация душевой кабины GM-6013 (6022)
	№
	Наименование
	Кол-во

	1. 
	Акриловый поддон с регулируемым стальным каркасом
	1

	2. 
	Сифон с патрубком для стока воды в сборе
	1

	3. 
	Внутреннее безопасное стационарное стекло толщиной 4 мм
	2


	4. 
	Дверное безопасное стекло толщиной 4 мм
	2

	5. 
	Алюминиевые профили для крепления кабины в стене
	2

	6. 
	Верхний и нижний направляющий рельс
	2

	7. 
	Правая и левая стойка (внешняя)
	2

	8. 
	Правая и левая стойка (внутренняя)
	0

	9. 
	Резиновые полосы
	2

	10. 
	Держатели стекол Z
	4


	11. 
	Резиновый держатель стекол U
	4

	12. 
	Магнитные резиновые полосы для стеклянных дверей
	2

	13. 
	Роликовые держатели для крепления и перемещения стеклянных дверей
	8

	14. 
	Ручки стеклянных дверей
	2

	15. 
	Комплект винтов в упаковке
	1

	16. 
	Паспорт
	1


Основные правила эксплуатации душевых кабин

Внимание!

- Изделие очищается от возможного загрязнения специальными моющими средствами легким протиранием тряпочкой или губкой и ополаскивается теплой водой.

- Нельзя применять для чистки акрилового поддона абразивные вещества и средства, содержащие хлор и другие агрессивные вещества. Запрещается использовать предметы, способные повредить акриловую поверхность
- Запрещается поднимать и двигать изделия за трубопроводы, т.к. это может привести к протечке в местах соединений.

- Запрещается хранение и транспортировка изделий штабелями (избегать сильного сжатия).

- При транспортировке запрещается бросать и резко передвигать изделия.

- Запрещается хранение на сыром, не отапливаемом складе которое может привести к коррозии изделий и повреждению упаковки.

- Запрещается хранение совместно с метаном, формальдегидом и другими органическими растворителями.

- Запрещается допускать нагревание изделия свыше 80 градусов по шкале Цельсия.
- Максимальная нагрузка одноместной душевой кабины не должна превышать 100 кг (вес одного человека), для двухместной – 200 кг (вес двух человек). Не использовать душевую кабину с нагрузками, превышающими норму.

Подготовка места для установки душевой кабины.

Установка душевых кабин и боксов производится до монтажа другого оборудования. Помещения для сборки изделия должно быть очищено от строительного мусора и пыли, посторонних предметов, так как от чистоты рабочего места зависит качество сборки и дальнейший срок эксплуатации оборудования. В целях безопасности людей, сохранности оборудования, проведения правильной и качественной сборки, во время установки душевых кабин любые другие работы не допускаются. Для проведения технического обслуживания кабин и боксов необходимо обеспечить доступ к узлам изделия путем смещения изделия от стен или угла ванной комнаты, в связи с этим рекомендуется другое оборудование ванной комнаты устанавливать на расстояниях, позволяющих проводить тех. обслуживание.

Деталировка душевой кабины 
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1. Верхний направляющий рельс (алюминиевый).

2. Нижний направляющий рельс (алюминиевый)

3. Левый алюминиевый профиль для крепления кабины к стене.

4. Правый алюминиевый профиль для крепления кабины к стене.

5. Левая алюминиевая стойка.

6. Правая алюминиевая стойка.

7. Левое стационарное

(внутреннее) стекло.

8. Правое стационарное

(внутреннее) стекло.

9. Левое дверное стекло.

10. Правое дверное стекло.

11. Магнитные резиновые 

полосы для дверей.

12. Ручки стеклянных дверей.

13. Роликовые держатели для 

крепления и перемещения

стеклянных дверей.

а) Поворотная ручка для 

крепления стеклянных дверей

в) Регулятор наклона

стеклянных дверей.

14. Резиновый держатель стекол.

15. Держатели стекол.

16. Резиновые полосы.

17. Акриловый поддон

18. Патрубок для стока воды.

19. Стальной каркас

20. Пластиковая регулируемая

ножка.

Порядок монтажа душевой кабины.

Место установки кабины необходимо предварительно тщательно очистить.

- После распаковки отдельные части комплекта подготовьте к сборке ближе к месту окончательной установки.

- Перед началом монтажа душевой кабины обратите внимание на правила размещения в ванной комнате кабины, показанные на рисунке.

- С поддона (17) устраните защитную пленку, поддон установите на предназначенное место и присоедините к вводу в канализацию.

- Проверьте крепость монтажа водоотвода на момент утечки воды.

- Монтаж алюминиевой рамы:

  - соедините левую и правую алюминиевую стойку (5,6) с верхним, а затем нижним алюминиевым направляющим рельсом (1,2) с помощью болтов.

  - ослабьте крепление выпускного элемента(18), и нанесите на поддон слой силиконовой санитарной шпаклевки на место установки алюминиевой рамы в сборе.

  - на акриловый поддон(17) установите алюминиевую раму.

- Кабину в сборе осторожно передвиньте в угол помещения на место окончательной установки.

- Регулируя анкерные гайки (20) находящиеся на стальном карасе (19) отрегулируйте поддон строго горизонтально к полу, без перекосов.

- На стене помещения отметьте места для отверстий, предназначенных для крепления алюминиевых профилей (3 и 4)

-  Кабину отодвиньте и высверлите отверстия в стене в обозначенных местах для шпон.

- Закрепите на стене алюминиевые профили (3 и 4) с помощью винтов.

- Кабину в сборе осторожно передвиньте в угол помещения на место окончательной установки, и вставьте алюминиевую раму  в пазы профилей (3 и 4)

- Закрепите раму в верхних и нижних углах с помощью винтов, входящих в комплект к алюминиевым профилям (3 и 4).

- Вставьте с правого и левого края стекло (7 и 8) в пазы находящиеся с внутренней  стороны каркаса.

- Закрепите стекла в верхних и нижних углах держателями формой Z (15) и винтами.

- Укрепите на торце боковых стекол  (8 и 7) резиновые полосы (16).

-  Укрепите на стеклянных дверях (9 и 10) дверные ручки (12), обратите внимание на правильность монтажа данных элементов.

- Укрепите на стеклянных дверях (9и 10) резиновые магнитные полосы (11), обратите внимание на правильность монтажа данных элементов.

- положите в верхние и нижние стороны дверного стекла резиновые полосы формой U (14).

- Ослабьте роликовые держатели (13) путем поворота ручки держателя против часовой стрелки.

- Закрепите стеклянные двери  (9и10) в роликовых держателях (13), зажмите до упора держатель путем поворота ручки (А) по часовой стрелке.

- Проверьте плавность закрытия и открытия стеклянных дверей.

- В случае затруднения в перемещение дверей их необходимо отрегулировать, поворачивая на нижнем роликовом держателе (13) кольцо (В).

- В случае, если получился заметный перекос дверей, его возможно исправить поворачивая на держатели (13) кольцо (В) в верхней части стеклянной двери (9 и 10).

- Монтаж закончен.


